**ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ DOORHAN В БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ SE-500, SE-500PRO:**

1. Нажать и удерживать кнопку "S" пока не загорится точка внизу дисплея. Отпустить кнопку.
2. На пульте управления дважды нажать выбранную кнопку. Пульт записан.
3. Для остальных пультов повторить операции, начиная с п.1)

Удаление пультов из памяти приемника: нажать и удерживать в течение 8-10 секунд кнопку "S", пока не погаснет индикатор (точка) внизу дисплея. При этом прозвучит звуковой сигнал.

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ DOORHAN В БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ DIY-500:**

1. Нажать и удерживать кнопку "R" в течение 3 секунд, пока индикатор "3" не загорится ровным светом. Отпустить кнопку;
2. На пульте управления дважды нажать выбранную кнопку. Индикатор "3" погаснет. Кнопка записана;

Повторить операции для каждого пульта.Выход из режима программирования происходит через 10 секунд бездействия. Максимальное количество запоминаемых кодов - 16.

Для удаления записанных пультов необходимо удерживать кнопку "R" в течение 10 секунд. Индикатор загорится на 10 секунд, затем погаснет. Память очищена.

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ DOORHAN В БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ SE-750, FAST-750, SE-1000, SE-1200:**

1. Нажать и удерживать кнопку "R" в течение 3 секунд, пока на дисплее не отобразится цифра ноль.
2. Нажать выбранную кнопку пульта два раза с интервалом 1 секунду. Пульт прописан.

Для остальных пультов повторить процедуру, начиная с п.1).Для удаления записанных пультов необходимо нажать и удерживать кнопку "R". На дисплее появится цифра "0". Удерживать кнопку "R", пока "0" не пропадет с дисплея. Память очищена.

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ DOORHAN В БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАЗДВИЖНЫХ ВОРОТ SLIDING 300, SLIDING 800:**

1. Нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку записи пультов "CODE" на плате управления. Индикатор загорится красным светом. Отпустить кнопку.
2. Дважды нажать выбранную кнопку пульта дистанционного управления. Индикатор погаснет. Пульт записан.

Для остальных пультов повторить процедуры, начиная с п.1). Для очистки памяти удерживать кнопку "CODE" нажатой в течении 10 секунд. Красный индикатор загорится ровным светом на 10 секунд, мигнет 2 раза, затем погаснет. Память очищена.

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ DOORHAN В БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАЗДВИЖНЫХ ВОРОТ SLIDING 1300, SLIDING 2100:**

1. Нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку записи пультов на блоке управления. Индикатор замигает красным светом. Отпустить кнопку.
2. В течение 10 секунд, пока мигает индикатор, нажать и удерживать выбранную кнопку пульта, пока не загорится (на 2 сек), а затем погаснет красный индикатор на блоке управления. Пульт записан.

Для остальных пультов повторить процедуры, начиная с п.1). Всего можно прописать до 65 пультов.

Для очистки памяти удерживать кнопку "CODE" нажатой в течении 10 секунд. Красный индикатор будет мигать 10 секунд, затем на 2 секунды погаснет, затем мигнет 2 раза. Память очищена.

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ DOORHAN В БЛОК УПРАВЛЕНИЯ PSB-SW РАСПАШНЫХ ВОРОТ СЕРИИ SWING И ARM:**

1. Нажать и удерживать кнопку "R" на блоке управления, пока на дисплее не появятся две цифры "00". Отпустить кнопку "R";
2. Нажать выбранную кнопку пульта два раза. Прозвучит короткий звуковой сигнал. На дисплее отобразится количество записанных пультов. Пульт записан.
3. Дождаться автоматического выхода в рабочий режим (через 10 секунд);
4. Для записи остальных пультов повторить алгоритм. Всего можно прописать до 60 пультов.

Для очистки памяти приемника необходимо нажать и удерживать кнопку "R" в течении 10 секунд, после чего прозвучит длинный звуковой сигнал и программа войдет в рабочий режим.

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ DOORHAN В БЛОК УПРАВЛЕНИЯ PSB-SН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ SHAFT 30/50:**

1. Нажать и удерживать кнопку "R" на блоке управления в течение 3 секунд. Индикатор "Remote" загорится постоянным красным светом. Отпустить кнопку "R".
2. Нажать выбранную кнопку пульта два раза. Индикатор мигнет один раз, подтверждая запись.

Всего можно записать до 60 пультов ДУ

Для очистки памяти приемника необходимо:

1. нажать и удерживать кнопку "R". Индикатор "Remote" загорится красным светом. Через 10 секунд индикатор погаснет и снова загорится на 1 секунду.
2. Отпустить кнопку "R". Память очищена.

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ DOORHAN ВО ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРИЕМНИК RECEIVER 433:**

1. Нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку "SW1" на плате радиоприемника. Индикатор на плате загорится.
2. Дважды нажать выбранную кнопку пульта. Пульт записан.

Для удаления всех пультов нажать и удерживать кнопку "SW1" пока индикатор на плате не погаснет.

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ DOORHAN В БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РОЛЛЕТАМИ DOORHAN CV01**

Программирование необходимо осуществлять в режиме ожидания, когда горит только индикатор PWR. Чтобы войти в режим ожидания, необходимо закончить процедуру открытия/закрытия роллет (индикаторы Up и Down не горят).

1. Нажать и удерживать кнопку "P", пока индикатор на плате приемника не замигает.
2. Нажать выбранную кнопку пульта на 1-2 секунды. Пульт записан.

Память CV01 рассчитана на 30 пультов ДУ.Чтобы удалить все коды из приемника необходимо в режиме ожидания нажать и удерживать кнопку "P" в течение 10-12 секунд. Индикатор включится и погаснет. Память очищена.

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ DOORHAN ВО ВНЕШНИЙ ПРИЕМНИК DHRE1 (DHRE2):**

1. Нажать и отпустить кнопку "R1" ("R1" или "R2") на плате приемника. Индикатор "Remote" загорится постоянным красным светом и прозвучит короткий звуковой сигнал.
2. В течение 10 секунд 2 раза нажать выбранную кнопку пульта. Индикатор "Remote" погаснет и прозвучит короткий звуковой сигнал, подтверждающий успешную запись пульта.Через 10 секунд бездействия приемник возвращается в рабочий режим.
3. Для записи новых пультов повторить начиная с п.1)

Всего можно запомнить 1000 (110) пультов. При переполнении памяти прозвучит 3 длинных сигнала.

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ DOORHAN ВО ВНЕШНИЙ ПРИЕМНИК DHRE2 (СТАРЫЙ)**

1. На плате приемника нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку "SW1" - для управления выходом CH1 или "SW1" - для управления выходом CH2. Загорится индикатор "LED1".
2. Нажать и удерживать выбранную кнопку пульта 2-3 секунды. Кнопка пульта записана.

Для удаления всех пультов (кнопок пультов) необходимо нажать и удерживать кнопку "SW1" или "SW2" до тех пор, пока индикатор "LED1" не погаснет.

**УДАЛЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ DOORHAN ДЛЯ ПЛАТ УПРАВЛЕНИЯ PSB-SH, PSB-SW И ПРИЕМНИКА DHRE (НОВЫЙ):**

Все действия ниже необходимо осуществить в течение 5 секунд в радиусе действия приемника:

1. Нажать и удерживать кнопку 2 (см. рисунок) СТАРОГО пульта;
2. Не отпуская нажатую кнопку 2, нажать и удерживать кнопку 1;
3. Отпустить зажатые кнопки;
4. Нажать кнопку на СТАРОМ пульте, приемник войдет в режим программирования.  
   **Для PSB-SH**: Индикатор "Remote" загорится постоянным светом;  
   **Для DHRE:** Прозвучит короткий звуковой сигнал;
5. На НОВОМ пульте дважды нажать выбранную для управления кнопку:  
   **Для PSB-SH:** Индикатор "Remote" мигнет один раз, подтверждая запись  
   **Для PSB-SW:** Прозвучит короткий звуковой сигнал, на дисплее отобразится количество записанных в приемник пультов.  
   **Для DHRE2:** Прозвучит короткий звуковой сигнал;

Номер кнопки можно определить по точкам на корпусе пульта.